附件3

深圳市近零碳排放区试点验收评分表

（试行）

| **评价内容** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 一、核心指标完成情况  根据《深圳市近零碳排放区试点建设实施方案》（深环〔2021〕212号）（以下简称《实施方案》）中建设指引及申报时/变更备案后创建方案中设定的创建目标和指标体系，对试点项目建设核心指标完成情况进行评估。  各类型指标分值设定详见表1-表6，各核心指标得分之和为该项最终得分。对于非量化指标，达成则纳入优秀指标计算范围。具体打分方式如下：  优秀：验收时指标值超过《实施方案》中参考值20%及以上，指标得分取对应指标分值的100%；  良好：验收时指标值超过《实施方案》中参考值10%（含）~20%，指标得分酌情取对应指标分值的70%（含）-100%（不含100%）；  及格：验收时指标值达到《实施方案》中参考值，指标得分酌情取对应指标分值的60%（含）-70%；  不及格：验收时指标值未达到《实施方案》中参考值，指标得分酌情取对应指标分值的60%以下。 | 40 |  |
| 二、一般指标完成情况  根据《实施方案》中建设指引及申报时/变更备案后创建方案中设定的创建目标和指标体系，对试点项目建设一般指标完成情况进行评估。  各类型指标分值设定详见表1-表6，各一般指标得分之和为该项最终得分。对于非量化指标，达成则纳入优秀指标计算范围。具体打分方式如下：  优秀：验收时指标值超过《实施方案》中参考值20%及以上，指标得分取对应指标分值的100%；  良好：验收时指标值超过《实施方案》中参考值10%（含）~20%，指标得分酌情取对应指标分值的70%（含）-100%（不含100%）；  及格：验收时指标值达到《实施方案》中参考值，指标得分酌情取对应指标分值的60%（含）-70%；  不及格：验收时指标值未达到《实施方案》中参考值，指标得分酌情取对应指标分值的60%以下。 | 20 |  |
| 三、项目低碳路径创新性  包括对试点项目所采用的低碳技术的应用范围、技术创新点、技术难点、技术安全性等进行评估，并核查该技术在试点项目中的实际应用效果。  优秀得分为18~20分；良好得分为14~17分；及格得分为12~13分；不及格酌情评分。 | 20 |  |
| 四、项目低碳路径示范推广性  包括对试点项目所采用的低碳技术的可复制性、可推广性进行评估。  优秀得分为10分；良好得分为8~9分；及格得分为6~7分；不及格酌情评分。 | 10 |  |
| 五、碳排放管理完整度及适用情况  评估项目所采用的碳排放管理体系是否完备、完整、有效覆盖了所有与碳排放相关的环节和过程，并评估该管理体系的适用情况。  优秀得分为5分；良好得分为4分；及格得分为3分；不及格酌情评分。 | 5 |  |
| 六、持续优化提升、建设零碳排放区的可能性。  评估项目是否具有持续优化提升并创建零碳排放区试点的工作条件。  优秀得分为5分；良好得分为4分；及格得分为3分；不及格酌情评分。 | 5 |  |
| 总 分 | 100 |  |

注：1.对于低碳基础较好的、完成总量下降目标难度大的试点项目，验收评价核心指标中碳排放指标时，原则上主要评价其碳排放强度指标。

2.对设有特色创新性一般指标的试点项目，其建筑、交通、能源类特色创新性一般指标可得3分，绿地、废弃物、管理类的特色创新性一般指标可得2分，可在已有一般指标得分的基础上进行加分但所有一般指标总分不超过20分。

3.试点项目创建方案所设一般指标总分未达20分的，依照等比例转换法则，折算得出20分制的得分。

4.如果《实施方案》中的核心指标或一般指标参考值为100%，则具体打分方式如下：

优秀：验收时指标值达到100%，指标得分取对应指标分值的100%；

良好：验收时指标值达到90%（含）-100%（不含100%），指标得分取对应指标分值的70%（含）-100%（不含100%）；  
及格：验收时指标值达到80%（含）-90%，指标得分取对应指标分值的60%（含）-70%；

不及格：验收时指标值未达到80%，指标得分酌情取对应指标分值的60%以下。

5.如果《实施方案》中的核心指标或一般指标参考值为92%，则具体打分方式如下：

优秀：验收时指标值达到97%（含）-100%，指标得分取对应指标分值的100%；

良好：验收时指标值达到94%（含）-97%，指标得分取对应指标分值的70%（含）-100%（不含100%）；  
及格：验收时指标值达到92%（含）-94%，指标得分取对应指标分值的60%（含）-70%；

不及格：验收时指标值未达到92%，指标得分酌情取对应指标分值的60%以下。

6.如果《实施方案》中核心指标或一般指标参考值为90%，则具体打分方式如下：

优秀：验收时指标值达到96%（含）-100%，指标得分取对应指标分值的100%；

良好：验收时指标值达到92%（含）-96%，指标得分取对应指标分值的70%（含）-100%（不含100%）；  
及格：验收时指标值达到90%（含）-92%，指标得分取对应指标分值的60%（含）-70%；

不及格：验收时指标值未达到90%，指标得分酌情取对应指标分值的60%以下。

7.对设有碳排放管理体系指标的试点项目，评估计分规则遵循逐项评判原则，总得分不超过其预设的最大分值，具体评分细则为：

设立碳排放管理机构，明确岗位职责，指标得分取对应指标分值的20%；

应制定零碳创建策略、实施计划、具体措施以及保持零碳的策略，指标得分取对应指标分值的20%；

应开展低碳宣传活动和培训等，指标得分取对应指标分值的20%；

应加强碳管理专业能力建设，加强人才引进与培养，指标得分取对应指标分值的20%；

应开展碳排放盘查（核算），鼓励建立环境信息披露机制，定期公开环境信息，指标得分取对应指标分值的20%。

8.对设有碳排放监测系统指标的试点项目，评估计分规则遵循逐项评判原则，总得分不超过其预设的最大分值，具体评分细则为：

实现用电、用气、用水自动远传计量系统，指标得分取对应指标分值的50%；

实现碳排放监测系统数据可视化，指标得分取对应指标分值的50%。

表1近零碳排放区域试点主要指标体系与分数设置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标名称** | **单位** | **参考值** | **指标类型** | **分数设置** |
| 碳排放 | 既有区域碳排放总量下降率 | % | 较2020年下降30%以上 | 核心指标 | 12 |
| 区域人均碳排放量 | 吨CO2/（人•年） | ≤3.5 | 核心指标 | 12 |
| 能源 | 可再生能源消费比重 | % | ≥5 | 核心指标 | 10 |
| 购买绿色电力比例 | % | ≤30 | 一般指标 | 0 |
| 建筑 | 二星级及以上绿色建筑面积比例 | % | ≥50 | 一般指标 | 3 |
| 新建民用建筑达到绿色建筑二星级及以上比例 | % | ≥90 | 一般指标 | 3 |
| 交通 | 新建停车场的新能源汽车充电桩配置率 | % | ≥40 | 一般指标 | 3 |
| 新能源路灯占比 | % | ≥20 | 一般指标 | 3 |
| 绿地 | 绿化覆盖率 | % | ≥35 | 一般指标 | 2 |
| 废弃物 | 人均生活垃圾末端清运处理量 | kg/（人•日） | ≤1 | 一般指标 | 2 |
| 人均用水量 | L/（人•日） | ≤160 | 一般指标 | 2 |
| 碳抵消 | 购买中国核证自愿减排量（CCER）、深圳碳普惠制核证减排量占碳排放量的比例 | % | ≤5 | 一般指标 | 0 |
| 管理 | 碳排放管理体系 | - | 建立 | 核心指标 | 6 |
| 碳排放监测系统 | - | 建立 | 一般指标 | 2 |
| 总分 | | | | | 60 |

表2 近零碳排放园区试点主要指标体系与分数设置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标名称** | **单位** | **参考值** | **指标类型** | **分数设置** |
| 碳排放 | 既有园区碳排放总量下降率 | % | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 12 |
| 既有园区单位产值或单位工业增加值碳排放量下降率 | % | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 12 |
| 能源 | 可再生能源消费比重 | % | ≥10 | 核心指标 | 8 |
| 购买绿色电力比例 | % | ≤30 | 一般指标 | 0 |
| 建筑 | 二星级及以上绿色建筑面积比例 | % | ≥60 | 一般指标 | 3 |
| 交通 | 园区内绿色交通出行比例 | % | 100 | 一般指标 | 3 |
| 新能源路灯占比 | % | ≥60 | 一般指标 | 3 |
| 绿地 | 绿化覆盖率 | % | ≥30 | 一般指标 | 3 |
| 废弃物 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | ≥92 | 一般指标 | 2 |
| 工业用水重复利用率 | % | ≥92 | 一般指标 | 2 |
| 生活垃圾分类收集率 | % | 100 | 一般指标 | 2 |
| 碳抵消 | 购买中国核证自愿减排量（CCER）、深圳碳普惠制核证减排量占碳排放量的比例 | % | ≤5 | 一般指标 | 0 |
| 管理 | 碳排放管理体系 | - | 建立 | 核心指标 | 5 |
| 碳排放监测系统 | - | 建立 | 一般指标 | 2 |
| 碳披露 | - | 每年定期对外公布园区企业碳排放情况 | 核心指标 | 3 |
| 合计 | | | | | 60 |

表3 近零碳排放社区试点主要指标体系与分数设置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标名称** | **单位** | **参考值** | **指标类型** | **分数设置** |
| 碳排放 | 既有社区碳排放总量下降率 | % | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 12 |
| 社区人均碳排放量 | 吨CO2/（人·年） | 城市社区：≤0.65 农村社区：≤0.5 | 核心指标 | 12 |
| 能源 | 可再生能源消费比重 | % | 城市社区：≥5 农村社区：≥10 | 核心指标 | 10 |
| 农村社区太阳能热水器普及率 | % | ≥60 | 一般指标 | 1 |
| 购买绿色电力比例 | % | ≤30 | 一般指标 | 0 |
| 建筑 | 城市社区二星级及以上绿色建筑面积比例 | % | ≥60 | 一般指标 | 3 |
| 农村社区推进开展宜居型示范农房建设 | - | 开展试点建设,  以点带面推进 | 一般指标 | 2 |
| 交通 | 社区内居民拥有的新能源汽车占比 | % | ≥30 | 一般指标 | 2 |
| 新建停车场的新能源汽车充电桩配置率 | % | ≥40 | 一般指标 | 2 |
| 社区内新能源路灯占比 | % | ≥60 | 一般指标 | 3 |
| 绿地 | 绿化覆盖率 | % | ≥40 | 一般指标 | 2 |
| 废弃物 | 人均生活垃圾末端清运处理量 | kg/（人•日） | ≤1 | 一般指标 | 2 |
| 生活垃圾分类收集率 | % | 100 | 一般指标 | 2 |
| 人均用水量 | L/（人•日） | ≤120 | 一般指标 | 2 |
| 碳抵消 | 购买中国核证自愿减排量（CCER）、深圳碳普惠制核证减排量占碳排放量的比例 | % | ≤5 | 一般指标 | 0 |
| 管理 | 碳排放管理体系 | - | 建立 | 核心指标 | 6 |
| 低碳宣传教育活动 | 次/年 | 组织相关低碳培训、承办相关低碳活动，每年次数≥4次 | 一般指标 | 2 |
| 合计 | | | | | 60 |

表4 近零碳排放校园试点主要指标体系与分数设置

| **一级**  **指标** | **指标名称** | **单位** | **参考值** | | **指标类型** | **分数设置** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中小学校** | **职高、高等院校** |
| 碳排放 | 既有校园碳排放总量下降率 | % | 较2020年下降40%以上 | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 12 |
| 校园人均碳排放量 | 吨CO2/（人·年） | 小学、初级中学和九年一贯制学校≤0.2  高级中学（包括寄宿制）≤0.3 | ≤1.5 | 核心指标 | 12 |
| 能源 | 可再生能源消费比重 | % | ≥10 | ≥10 | 核心指标 | 8 |
| 购买绿色电力比例 | % | ≤30 | ≤30 | 一般指标 | 0 |
| 建筑 | 单位建筑面积综合能耗 | kWh/（m2·a） | ≤25 | 高等学校≤45  职业学校≤30 | 一般指标 | 3 |
| 交通 | 校园内绿色交通出行比例 | % | 100 | 100 | 一般指标 | 1 |
| 校园内运营车辆的新能源汽车数量占比 | % | 100 | 100 | 一般指标 | 2 |
| 停车场的新能源汽车充电桩配置率 | % | - | ≥40 | 一般指标 | 2 |
| 校园内新能源路灯占比 | % | ≥60 | ≥60 | 一般指标 | 2 |
| 绿地 | 绿化覆盖率 | % | ≥35 | ≥35 | 一般指标 | 2 |
| 废弃物 | 人均生活垃圾末端清运处理量 | kg/（人•日） | ≤0.8 | ≤0.8 | 一般指标 | 2 |
| 生活垃圾分类收集率 | % | 100 | 100 | 一般指标 | 2 |
| 人均用水量 | L/（人•日） | ≤70 | 高等学校≤140 职业学校≤85 | 一般指标 | 2 |
| 碳抵消 | 购买中国核证自愿减排量（CCER）、深圳碳普惠制核证减排量占碳排放量的比例 | % | ≤5 | ≤5 | 一般指标 | 0 |
| 管理 | 碳排放管理体系 | - | 建立 | 建立 | 核心指标 | 5 |
| 碳排放监测系统 | - | 建立 | 建立 | 一般指标 | 2 |
| 低碳教育 | - | 依托现有学科体系渗透低碳教育，开设低碳校园教育课程 | 开设低碳校园教育课程，依托科研优势开展技术研发、应用及推广 | 核心指标 | 3 |
| 合计 | | | | | | 60 |

表5 近零碳排放建筑试点主要指标体系与分数设置

| **指标名称** | **参考值** | | **指标类型** | **分数设置** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **居住建筑** | **公共建筑** |
| 既有建筑碳排放总量下降率 | 较2020年下降40%以上 | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 10 |
| 单位建筑面积碳排放量 | ≤近零碳排放建筑单位建筑面积碳排放量 | | 核心指标 | 12 |
| 建筑综合节能率 | / | ≥60% | 一般指标 | 7 |
| 建筑本体节能率 | / | ≥20% | 一般指标 | 7 |
| 可再生能源利用率 | ≥8% | ≥8% | 核心指标 | 10 |
| 购买中国核证自愿减排量（CCER）、深圳碳普惠制核证减排量占碳排放量的比例 | ≤5% | ≤5% | 一般指标 | 0 |
| 购买绿色电力比例 | ≤30% | ≤30% | 一般指标 | 0 |
| 碳排放管理体系 | 建立 | 建立 | 核心指标 | 8 |
| 碳排放监测系统 | 建立 | 建立 | 一般指标 | 6 |
| 合计 | | | | 60 |

表6 近零碳排放企业试点主要指标体系与分数设置

| **一级**  **指标** | **指标名称** | **单位** | **参考值** | **指标类型** | **分数设置** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳排放 | 企业碳排放总量下降率 | % | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 12 |
| 企业单位产值或单位工业增加值碳排放量下降率 | % | 较2020年下降40%以上 | 核心指标 | 12 |
| 能源 | 可再生能源消费比重 | % | ≥8 | 核心指标 | 8 |
| 购买绿色电力比例 | % | ≤30 | 一般指标 | 0 |
| 建筑 | 单位建筑面积综合能耗 | kWh/（m2·a） | 低于《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016引导值 | 一般指标 | 4 |
| 交通 | 企业自有新能源汽车占比 | % | ≥50 | 一般指标 | 4 |
| 废弃物 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | ≥92 | 一般指标 | 3 |
| 工业用水重复利用率 | % | ≥92 | 一般指标 | 3 |
| 碳抵消 | 购买中国核证自愿减排量（CCER）、深圳碳普惠制核证减排量占碳排放量的比例 | % | ≤5 | 一般指标 | 0 |
| 管理 | 碳排放管理体系 | - | 建立 | 核心指标 | 4 |
| 低碳宣传教育活动 | - | 对外组织相关低碳培训、承办相关低碳活动，每年次数≥2次 | 一般指标 | 3 |
| 碳披露 | - | 编制企业可持续发展报告，每年定期向社会公布企业能源、碳排放、污染物排放等情况 | 核心指标 | 4 |
| 员工碳排放管理 | - | 空调温度不低于26℃；无纸化办公；人走灯关、电脑关、水龙头关 | 一般指标 | 3 |
| 合计 | | | | | 60 |